**Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego nr 5/2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Modyfikacja nr 1**

**zmiana zaznaczona kolorem żółtym**

 **Na obmiar, zakup (wykonanie), dostawę i montaż mebli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa**

**Zestawienie zamawianych mebli**

**Część I
meble kuchenne (CK), szafka aktowa (dziekan WNS), sofa 3 osobowa (prorektor ds. nauki i rozwoju)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Asortyment** | **Opis** | **Cena Netto** | **VAT** | **Cena Brutto** |
| 1 | **Meble kuchenne do Centrum Konferencyjnego na szer. ściany 2,80 cm** | Zestaw ma być przeznaczony do zabudowy aneksu kuchennego na ścianę o długości (z tolerancją +/- 20 mm) 2,80 cm. W skład zestawu mają wchodzić szafki dolne o wysokości 87 cm (wys. razem z blatem). Korpusy mają być wykonane z białej płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, krawędzie mają być oklejane białą PCV. Fronty mają być lakierowane na biały połysk. Szafki mają być wyposażone w system cichego domykania. Zestaw meblowy ma zawierać wszystkie elementy niezbędne do jego użytkowania. Blat kuchenny ma być o grubości co najmniej 38 mm, w kolorze jasnego drewna. Dwie szafki wyposażone po trzy szuflady w tym jedna szuflada na sztućce. Wszystkie szafki z wyposażeniem w system cichego domykania. |  |  |  |
| 2 | **Szafa aktowa o wym. szer. 90 cm, wys. 214,5 cm, gł. 32 cm – 1 szt.** | Szafa aktowa o wymiarach (z tolerancją +/- 20 mm) szer. 90 cm, wys. 214,5 cm, gł. 32 cm. Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze dębu naturalnego o grubości min 18 mm.Wieniec górny i dolny wykonane z płyty z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla. Półki wykonane z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla.Boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla.Drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV min. 2 [mm] w kolorze mebla,Drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w uchwyty - podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 14- 16 cm),Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), -regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm.Szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu /wysokości. |  |  |  |
| 3 | **Sofa 3 osobowa o wym. 220 cm x 84 cm x 74 cm – 1 szt** | Sofa 3 osobowa o wym. 220 cm x 84 cm x 74 cm, w kolorze beżowym. Tkanina Vera 2. Tkanina łatwa w czyszczeniu. Nogi chrom połysk. Styl nowoczesny. Przeszycia pionowe na siedzisku i na oparciu. Bez pojemnika i funkcji spania.  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

**Część II – stoły konferencyjne (CK)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Asortyment** | **Opis** | **Cena Netto** | **VAT** | **Cena Brutto** |
| 1 | **Stół konferencyjny o wym. 320 cm x100 cm x75 cm - 2 szt** | Stół konferencyjny na 4 nogach o wymiarach **320 cm x100 cm x75 cm.** Uwaga!!! wprowadza się tolerancję odchylenia od przedstawionych powyżej wymiarów +/- 20 mm z zastrzeżeniem, że wszystkie stoły konferencyjne będą posiadały takie same gabaryty. Blat stołu wykonany z płyty MDF klasy E1 o gęstości 720K G/M3, grubości od 18 do 25 mm krytej naturalnym fornirem orzecha amerykańskiego o grubości 0,6 mm, bejcowany na kolor uzgodniony z klientem. Lakierowanie otwarte oddające fakturę drewna (forniru). Brzegi wykonane z pełnego drewna orzech amerykański. Konstrukcja blatu i nóg bezskrzyniowa, grubość 65 mm. Część blatu pokryta wysokiej jakości naturalną, samochodową skórą licową  Nappa. System regulowania wysokości i niwelowania nierówności podłogi.Zintegrowany zespół podłączeń multimedialnych (energia, monitor, USB, telefon, sieć komputerowa  lub inne zestawienie) z okablowaniem poprowadzonym do podłogi. |  |  |  |
| 2 | **Stół konferencyjny o wym. 400 cm x100 cm x75 cm - 4 szt** | Stół konferencyjny na 4 nogach o wymiarach **400 cm x100 cm x75 cm.** Uwaga!!! wprowadza się tolerancję odchylenia od przedstawionych powyżej wymiarów +/- 20 mm z zastrzeżeniem, że wszystkie stoły konferencyjne będą posiadały takie same gabaryty. Blat stołu wykonany z płyty MDF klasy E1 o gęstości 720K G/M3, grubości od 18 do 25 mm krytej naturalnym fornirem orzecha amerykańskiego o grubości 0,6 mm, bejcowany na kolor uzgodniony z klientem. Lakierowanie otwarte oddające fakturę drewna (forniru). Brzegi wykonane z pełnego drewna orzech amerykański. Konstrukcja blatu i nóg bezskrzyniowa, grubość 65 mm. Część blatu pokryta wysokiej jakości naturalną, samochodową skórą licową  Nappa. System regulowania wysokości i niwelowania nierówności podłogi.Zintegrowany zespół podłączeń multimedialnych (energia, monitor, USB, telefon, sieć komputerowa  lub inne zestawienie) z okablowaniem poprowadzonym do podłogi. |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

**Razem: Część … Pozycja …**

**Cena brutto: ………………………………………………………………..……………………………..**

**Słownie: ……………………………………………………………………………………………………**